**הגדרת PBR**

* נתפוס בעזרת ACL extended את הסגמנט מקור והיעד
  + Ip access-list extended <ACL name\number>
    - Permit\deny <src network> <src subnet> <des network> <des subnet>
* נתפוס בroute-map את הACL שיצרנו ונגדיר לו דרך מי להוציא את המידע
  + Route-map <route-map name> permit 10
    - Match ip address <ACL name\number>
    - Set ip next-hop <NH IP>
* נגדיר את זה על הממשק שממנו נקבל את המידע (הסגמנט הראשון ששמנו בACL)
  + Interface <gig0/1>
    - Ip policy route-map <route-map name>